1 2 3 4 5 6 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

N^2 [10^{-4}s^{-2}]

Z [km]

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ρ [kg/m^3]

250 300 350 400 450 500 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

θ [K]

1 2 3 4 5 6

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

N^2 [10^--4 s^{-2}]

P [hPa]

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

ρ [kg/m^3]

250 300 350 400 450 500

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

θ [K]